**№626**

Приложение 1

к заявке на закупку

медицинских изделий

Описание потребительских, функциональных, технических, качественных и эксплуатационных показателей (характеристик) предмета государственной закупки

1. Состав (комплектация) медицинских изделий:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № | Наименование: | Кол-во, шт. |
| 1 | Вентрикулярный катетер | 40 |
| 2 | Перитонеальный катетер | 20 |
| 3 | Клапан ликворного давления с резервуаром (промывочной камерой) | 20 |

1. Показатели (характеристики) предмета государственной закупки, сформированные согласно статье 21 Закона Республики Беларусь «О государственных закупках товаров (работ, услуг)»:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование оборудования | | Технические параметры |
| 1.1 | Вентрикулярный катетер | Вентрикулярный катетер должен быть не менее 14 см в длину, внешний диаметр 2,3-2,7 мм.  В комплекте должен быть стилет. |
| 2.1 | Перитонеальный катетер | Перитонеальный катетер не менее 90 см в длину,  внешний диаметр 2,3-2,7 мм. |
| 3.1 | Клапан ликворного давления с резервуаром (промывочной камерой) | Имплантируемый не во фрезевое отверстие |
| 3.2 | Высота клапана не более 7,5 мм. с промывочной камерой |
| 3.3 | Рабочее давление клапана не менее 100-110 мм. водного столба (+/- 20мм.) |
| 3.4 | Наличие промывочной камеры обязательно. |

**3. Требования, предъявляемые к гарантийному сроку (годности, стерильности).**

Согласно аукционным документам организатора.

Примечание:

\*) невыполнение данных требований технического задания как определяющих класс изделия приведет к отклонению конкурсного предложения.

Приложение 2

к заявке на закупку

медицинских изделий

Описание потребительских, функциональных, технических, качественных и эксплуатационных показателей (характеристик) предмета государственной закупки

1. Состав (комплектация) медицинских изделий:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № | Наименование: | Кол-во, шт. |
| 1 | Вентрикулярный катетер | 40 |
| 2 | Перитонеальный катетер | 30 |
| 3 | Программируемый клапан ликворного давления с резервуаром (промывочной камерой); | 30 |

1. Показатели (характеристики) предмета государственной закупки, сформированные согласно статье 21 Закона Республики Беларусь «О государственных закупках товаров (работ, услуг)»:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование оборудования | | Технические параметры |
| 1.1 | Вентрикулярный катетер | Вентрикулярный катетер должен быть не менее 14 см в длину, внешний диаметр 2,3-2,7 мм.  В комплекте должен быть стилет. |
| 2.1 | Перитонеальный катетер | Перитонеальный катетер не менее 90 см в длину,  внешний диаметр 2,3-2,7 мм. |
| 3.1 | Программируемый клапан ликворного давления с резервуаром (промывочной камерой) | Имплантируемый не во фрезевое отверстие |
| 3.2 | Высота клапана не более 7,5 мм с промывочной камерой |
| 3.3 | Должен иметь верхнюю границу диапазона изменяемых давлений 190 мм Н2О (+/- 30 мм) |
| 3.4 | Должен иметь возможность настройки не менее 5 уровней давления |
| 3.5 |  | Возможность выполнения МРТ обследования пациентам с имплантированным клапаном |

3. Требования, предъявляемые к гарантийному сроку (годности, стерильности).

Согласно аукционным документам организатора.

Примечание:

\*) невыполнение данных требований технического задания как определяющих класс изделия приведет к отклонению конкурсного предложения.

Приложение 3

к заявке на закупку

медицинских изделий

Описание потребительских, функциональных, технических, качественных и эксплуатационных показателей (характеристик) предмета государственной закупки

1. Состав (комплектация) медицинских изделий:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № | Наименование: | Кол-во, шт. |
| 1 | Вентрикулярный катетер, импрегнированный антибиотиком | 30 |
| 2 | Вентрикулярный катетер, импрегнированный антибиотиком | 30 |
| 3 | Программируемый клапан ликворного давления с резервуаром (промывочной камерой) | 30 |
| 4 | Антисифонное устройство | 15 |

1. Показатели (характеристики) предмета государственной закупки, сформированные согласно статье 21 Закона Республики Беларусь «О государственных закупках товаров (работ, услуг)»:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование оборудования | | Технические параметры |
| 1.1 | Вентрикулярный катетер | Вентрикулярный катетер должен быть не менее 14 см в длину, внешний диаметр 2,3-2,7 мм.  В комплекте должен быть стилет. |
| 1.2 | Импрегнированный антибиотиком |
| 2.1 | Перитонеальный катетер | Перитонеальный катетер не менее 90 см в длину,  внешний диаметр 2,3-2,7 мм. |
| 2.2 | Импрегнированный антибиотиком |
| 3.1 | Программируемый клапан ликворного давления с резервуаром (промывочной камерой) | Имплантируемый не во фрезевое отверстие |
| 3.2 | Высота клапана не более 7,5 мм с промывочной камерой |
| 3.3 | Наличие промывочной камеры обязательно. |
| 3.3 | Должен иметь верхнюю границу диапазона изменяемых давлений 190 мм Н2О (+/- 30 мм) |
| 3.4 | Должен иметь возможность настройки не менее 5 уровней давления |
| 4 | Антисифонное устройство | Отдельно стоящий |

3. Требования, предъявляемые к гарантийному сроку (годности, стерильности).

Согласно аукционным документам организатора.

Примечание:

\*) невыполнение данных требований технического задания как определяющих класс изделия приведет к отклонению конкурсного предложения.

Приложение 4

к заявке на закупку

медицинских изделий

Описание потребительских, функциональных, технических, качественных и эксплуатационных показателей (характеристик) предмета государственной закупки

1. Состав (комплектация) медицинских изделий:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № | Наименование: | Кол-во, шт. |
| 1 | Вентрикулярный катетер | 40 |
| 2 | Коннектор двухвыводной | 20 |
| 3 | Трансформируемый резервуар не более 8 мм. | 20 |
| 4 | Трансформируемый резервуар не более 5 мм. | 20 |
| 5 | Интрадюсер для быстрого сброса катетера | 5 |

1. Показатели (характеристики) предмета государственной закупки, сформированные согласно статье 21 Закона Республики Беларусь «О государственных закупках товаров (работ, услуг)»:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование оборудования | | Технические параметры |
| 1.1 | Вентрикулярный катетер | Вентрикулярный катетер должен быть не менее 14 см в длину, внешний диаметр 2,3-2,7 мм.  В комплекте должен быть стилет. |
| 2.1 | Коннектор двухвыводной | Коннектор должен быть выполнен из немагнитного материал, наружный диаметр не более 1,5 мм |
| 3.1 | «Трансформируемый» резервуар | Резервуар должен быть защищённым от протекания при многократных пункциях, от него должен отходить силиконовый катетер позволяющий соединить его с шунтом |
| 3.2 | Диаметр не более 20мм, высота профиля не более 8 мм. |
| 3.3 | Диаметр не более 20мм, высота профиля не более 5 мм. |
| 3.4 | Имплантируемый не во фрезевое отверстие |
| 5.1 | Интрадюсер для быстрого сброса катетера | Дина не менее 10 мм, рабочая часть не менее 1,5мм. |

**3. Требования, предъявляемые к гарантийному сроку (годности, стерильности).**

Согласно аукционным документам организатора.

Примечание:

\*) невыполнение данных требований технического задания как определяющих класс изделия приведет к отклонению конкурсного предложения.

Приложение 5

к заявке на закупку

медицинских изделий

Описание потребительских, функциональных, технических, качественных и эксплуатационных показателей (характеристик) предмета государственной закупки

1. Состав (комплектация) медицинских изделий:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № | Наименование: | Кол-во, шт. |
| 1 | Вентрикулярный катетер | 10 |
| 2 | Перитонеальный катетер | 10 |
| 3 | Клапан ликворного давления с резервуаром (промывочной камерой) | 10 |
| 4 | Троакар для подкожного проведения перитонеального катетера | 10 |

2. Показатели (характеристики) предмета государственной закупки, сформированные согласно статье 21 Закона Республики Беларусь «О государственных закупках товаров (работ, услуг)»:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование оборудования | | Технические параметры |
| 1.1 | Вентрикулярный катетер | Вентрикулярный катетер должен быть не менее 14 см в длину, внешний диаметр 2,0-2,2 мм. внутренний диаметр 1,0-1,3  В комплекте должен быть стилет. |
| 2.1 | Перитонеальный катетер | Перитонеальный катетер не менее 90 см в длину,  внешний диаметр 2,0-2,2 мм., внутренний диаметр 1,0-1,3 |
| 3.1 | Клапан ликворного давления с резервуаром (промывочной камерой) | Имплантируемый не во фрезевое отверстие |
| 3.2 | Высота клапана не более 5 мм. Длина не более 22мм. |
| 3.3 | Рабочее давление клапана не менее 100-110 мм. водного столба (+/- 20мм.) |
| 3.4 | Наличие промывочной камеры обязательно. |
| 4 | Троакар для подкожного проведения перитонеального катетера | Длина не более 45 см. |

**3. Требования, предъявляемые к гарантийному сроку (годности, стерильности).**

Согласно аукционным документам организатора.

Примечание:

\*) невыполнение данных требований технического задания как определяющих класс изделия приведет к отклонению конкурсного предложения.

Приложение 6

к заявке на закупку

медицинских изделий

Описание потребительских, функциональных, технических, качественных и эксплуатационных показателей (характеристик) предмета государственной закупки

1. Состав (комплектация) медицинских изделий:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № | Наименование: | Кол-во, шт. |
| 1 | Коннектор двухвыводной | 10 |

1. Показатели (характеристики) предмета государственной закупки, сформированные согласно статье 21 Закона Республики Беларусь «О государственных закупках товаров (работ, услуг)»:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование оборудования | | Технические параметры |
| 1.1 | Коннектор двухвыводной | Коннектор должен быть выполнен из немагнитного материал |
| 1.2 | наружный диаметр не более 1,5 мм |

**3. Требования, предъявляемые к гарантийному сроку (годности, стерильности).**

Согласно аукционным документам организатора.

Примечание:

\*) невыполнение данных требований технического задания как определяющих класс изделия приведет к отклонению конкурсного предложения.

Приложение 7

к заявке на закупку

медицинских изделий

Описание потребительских, функциональных, технических, качественных и эксплуатационных показателей (характеристик) предмета государственной закупки

1. Состав (комплектация) медицинских изделий:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № | Наименование: | Кол-во, шт. |
| 1 | Люмбальный катетер | 57 |
| 2 | Игла Туохи | 47 |
| 3 | Перитонеальный катетер | 47 |
| 4 | Программируемый клапан | 47 |
| 5 | Устройство для неинвазивного программирования шунта | 4 |

1. Показатели (характеристики) предмета государственной закупки, сформированные согласно статье 21 Закона Республики Беларусь «О государственных закупках товаров (работ, услуг)»:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование оборудования | | Технические параметры |
| 1.1 | Люмбальный катетер с проводником и комплектующи-ми | Длина не менее 50 см, внешний диаметр – не более 1,7 мм, внутренний диаметр – не более 0,8 мм |
| 1.2 | С перфорированной концевой частью |
| 1.3 | Наличие проводника |
| 2.1 | Игла Туохи | Диаметр не менее 14G, длина не менее 8 см. |
| 3.1 | Перитонеальный катетер | Стандартный перитонеальный катетер должен быть длиной не менее 65 см, с диаметром наружным 2,3-2,6 мм. |
| 4.1 | Клапан ликворного давления с резервуаром (промывочной камерой) | Наличие промывочной камеры |
| 4.2 | Высота клапана не менее 12 мм. |
| 4.3 | Должен иметь возможность настройки не менее 5 уровней давления |
| 4.4 | Возможность выполнения МРТ обследования пациентам с имплантированным клапаном. |
| 5.1. | Устройство для неинвазивного программирования шунта | Устройство для неинвазивного программирования шунта должно позволять изменять настройку давления программируемого клапана не менее чем в 5 диапазонах |

**3. Требования, предъявляемые к гарантийному сроку (годности, стерильности).**

Согласно аукционным документам организатора.

Примечание:

\*) невыполнение данных требований технического задания как определяющих класс изделия приведет к отклонению конкурсного предложения.