**№637**

Приложение 1

**Лот №1.**

**Катетеры баллонные коронарные малого диаметра для прохождения хронических окклюзионных и кальцинированных поражений**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование | Модель | Кол-во, шт. |
| 1.1 | Катетеры баллонные коронарные малого диаметра для прохождения хронических окклюзионных и кальцинированных поражений | 1.30x12 | 2640 |

**2. Технические характеристики:**

2.1. Монорельсовый катетер, совместимость с проводником 0,014’’.

2.2. Номинальное давление не менее 6 атм., давление разрыва не менее 14 атм.

2.3. В сложенном состоянии кончик катетера, вся поверхность баллона и дистальный шафт должны иметь эффективное гидрофильное покрытие, облегчающее прохождение целевой артерии и зоны поражения.

2.4. По номинальному диаметру баллона допускается отклонение +- 0,1 мм, по длине баллона - +- 2 мм.\*

**Лот№2.**

**Катетеры баллонные коронарные**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование | Модель | Кол-во, шт. |
| 2.1 | Катетеры баллонные коронарные | 1.5x15 | 2000 |
| 2.2 | Катетеры баллонные коронарные | 2.0x20 | 3280 |
| 2.3 | Катетеры баллонные коронарные | 2.0x30 | 1100 |
| 2.4 | Катетеры баллонные коронарные | 2.5x20 | 3200 |
| 2.5 | Катетеры баллонные коронарные | 2.5x30 | 1000 |
|  | Итого: |  | 10580 |

**2. Технические характеристики:**

2.1. Монорельсовые.

2.2. Номинальное давление не менее 6 атм.

2.3. Давление разрыва не менее 14 атм.

2.4. Допускается отклонение по длине баллона ±2 мм.

**Лот№3.**

**Катетеры баллонные коронарные высокого давления**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование | Модель | Кол-во, шт. |
| 3.1 | Катетеры баллонные коронарные высокого давления | 2.75x15 | 1000 |
| 3.2 | Катетеры баллонные коронарные высокого давления | 3.0x15 | 1700 |
| 3.3 | Катетеры баллонные коронарные высокого давления | 3.0x11 | 800 |
| 3.4 | Катетеры баллонные коронарные высокого давления | 3.5x15 | 1700 |
| 3.5 | Катетеры баллонные коронарные высокого давления | 3.5x11 | 800 |
| 3.6 | Катетеры баллонные коронарные высокого давления | 4.0х15 | 600 |
| 3.7 | Катетеры баллонные коронарные высокого давления | 4.0х11 | 500 |
| 3.8 | Катетеры баллонные коронарные высокого давления | 4.5х15 | 600 |
| 3.9 | Катетеры баллонные коронарные высокого давления | 4.5х11 | 300 |
| 3.10 | Катетеры баллонные коронарные высокого давления | 5.0х11 | 350 |
|  | Итого: |  | 8350 |

**2. Технические характеристики:**

1. Некомплаенсный баллон

2. Номинальное давление не менее 10 атм.

3. Давление разрыва не менее 18 атм (для баллонов диаметром 4,5 и 5,0 мм – не менее 16 атм.)

4. Допускается отклонение по длине баллона ±2 мм.

**Примечание:** \*\*) данные требования технического задания определяют соответствие предложения названию, уровень диагностических возможностей и класс аппарата, несоответствие по ним приведет к отклонению конкурсного предложения.

3.Требования, предъявляемые к гарантийному сроку (годности, стерильности):

3.1. Гарантийное обслуживание и сроки годности согласно аукционным документам организатора закупки.