**№633**

Приложение 1

к заявке на закупку

медицинских изделий

Описание потребительских, функциональных, технических, качественных и эксплуатационных показателей (характеристик) предмета государственной закупки

1. Состав (комплектация) медицинских изделий:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование | Кол-во |
| 1 | Имплантируемый 2-х электродныйне перезаряжаемый нейростимулятор для хронической стимуляции головного мозга | 35 |
| 2 | Электрод 4-х контактный с «длинным» межконтактным расстоянием для глубокой стимуляции головного мозга с приспособлениями для установки и фиксации | 20 |
| 3 | Электрод 4-х контактный с «длинной» контактной площадкой для глубокой стимуляции головного мозга с приспособлениями для установки и фиксации | 6 |

2. Показатели (характеристики) предмета государственной закупки, сформированные согласно статье 21 Закона Республики Беларусь «О государственных закупках товаров (работ, услуг)»:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование | Требуемые параметры |
| 1.1 | Имплантируемый 2-х электродный не перезаряжаемый нейростимулятор для хронической стимуляции головного мозга | - нейростимулятор должен иметь возможность лечения следующих заболеваний: болезнь Паркинсона, мышечная дистония, эпилепсия, эссенциальный тремор, депрессия, обсессивно-компульсивное расстройство, синдром Туррета.  - количество программируемых каналов для каждого электрода - не менее 4  - толщина нейростимулятора не более 15 мм  - возможность программирования каждого канала по амплитуде, частоте, ширине пульса и полярности  -возможность программирования нескольких программ с различными наборами стимуляционных параметров  -возможность программирования различных монополярных или биполярных электродных конфигураций для разных полушарий  - емкость батареи не менее 6 Ампер-час  - Совместимость с аппаратами МРТ до 1,5Т, включительно.  - электротехническая совместимость с уже ранее имплантированными электродами и удлинительными линиями, позволяющая проводить замену нейростимулятора без замены внутримозговых электродов и линий, в случае закупки нейростимуляторов ранее не поставлявшихся бесплатная поставка: 40 переходников к ранее имплантированным электродам и линиям (уточнять у заказчика), двух программаторов и двух наружных тестовых нейростимуляторов.\*  - Совместимость с аппаратами МРТ до 1,5Т, включительно. |
| 1.2 |
| 1.3 |
| 1.4 |
| 1.5 |
| 1.6 |
| 1.7 |
| 1.8 |
| 1.9 |
| 2.1 | Электрод 4-х контактный с «длинным» межконтактным расстоянием для глубокой стимуляции головного мозга с приспособлениями для установки и фиксации | - межконтактное расстояние не менее 1 мм, не более 2мм  - длина контактной площадки не менее 1 мм, не более 2мм  - длина от 20 до 40 см |
| 2.2 |
| 2.3 |
| 2.1 | Электрод 4-х контактный с «длинной» контактной площадкой для глубокой стимуляции головного мозга с приспособлениями для установки и фиксации | - межконтактное расстояние не менее 2 мм, не более 4 мм  - длина контактной площадки не менее 3 мм, не более 5 мм  - длина от 20 до 40 см |
| 2.2 |
| 2.3 |

3. Требования, предъявляемые к гарантийному сроку (годности, стерильности).

Согласно аукционным документам организатора.

Примечание:

\*) невыполнение данных требований технического задания как определяющих класс изделия приведет к отклонению конкурсного предложения.